2000년도 기술사 제60회

분야 : 건    축                     자격종목  :  건축시공

제 1 교 시

※ 다음 13문제중 10문제를 선택하여 설명하십시오. (각10점)

1. 건설사업관리(CM)의 주요업무

2. WBS(Work Breakdown Structure)

3. Heaving 현상

4. PMDB(Project Management Data Base)

5. 거푸집에 고려하중 및 측압

6. Bond Beam

7.건설공사의 진도관리 방법

8. ACCESS Floor

9. 평판재하 시험(Plate bearing test)

10. Half slab

11. 내력벽(Bearing Wall)

12. SCW (Soil cement Mixed Wall)

13. 건설 CALS

제 2 교 시

※ 다음 6문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오.  (각25점)

1. 도심지 RC조 고층건축물에서 해체할 경우 고려사항에 관하여 기술하시오.

2. 건축공사의 설계 및 시공과정에서 VE(Valve Engineering) 적용상 문제점 및 활성화 방안에 관하여 기술하

시오.

3. 공가원가관리의 MBO(Management By Objective) 기법 적용상 유의사항을 기술하시오.

4. 공동주택의 층간 소음방지를 위한 시공상 고려사항을 기술하시오.

5. 건축물 신축공사시 지하주차장 1층 상부 Slab 의 균열방지대책에 관하여 기술하시오.

6. 철골공사에서 철골기초의 앙카볼트(Anchor Bolt) 매입 및 주각부 시공시 고려사항을 기술하시오.

분야 : 건    축                     자격종목  :  건 축 시 공

제 3 교 시

※ 다음 6문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오.  (각25점)

1. 지하수 수위가 높은 지반의 대규모 훍막이 공사에서 지하수 수압으로 인한 문제점 및 수압방지 대책을 기술하시오.(단, 지하수위 GL로부터 8m, 굴착신도 30m, 지상 30층)

2. 대형건축물의 신축공사시 고정식 타워크레인 배치 방법 및 기초시공에서 시공상 고려사항을 기술하시오.

3. 초고층 건축물 시공계획서를 작성할 때 자제양충계획에 관하여 기술하시오.

4. APT 옥상바닥 누름 콘크리트 균열발생과 들뜸 원인에 관하여 방지대책으로 시공시 고려사항을 기술하시오.

5. 커튼월(Curtain Wall) 공사의 공법종류 및 시공시 고려사항을 기술하시오.

6. 제치장 콘크리트의 시공시 고려사항을 기술하시오.

제 4 교 시

※ 다음 6문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오.  (각25점)

1. 건축공사시방서에 관한 기재사항 및 작성절차를 기술하시오.

2. 하절기 철근콘크리트 공사에서 서중콘크리트 타설시 문제점 및 시공시 고려사항을 기술하시오.

3. 외벽타일 붙임공법 종류 및 박리, 탈락 방지대책에 관하여 시공시 고려사항을 기술하시오.

4. 공동주택 철근콘크리트 측벽의 균열발생 원인 및 방지대책에 관하여 기술하시오.

5. 초고층 건축물의 신축공사에서 공정마찰(공정반석)이 공사에 미치는 영향과 그 해소기법을 기술하시오.

6. 지하수 수압에 의한 대형건축물의 부상방지 대책으로 지하수의 종류 및 시공시 고려사항을 기술하시오.