[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 00 - 1		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	가설공사(가설사무실)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 가설사무실 위치확인
2. 실험실 면적 적합여부
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 00 - 2		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	가설공사(울타리공사)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 가설계획서에 의한 배치확인
2. 가설규격 확인
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 01 - 1		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	기초공사 (각동 및 부대시설 배치확인)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 대지경계선 확인		설계도면
2. 지반 계획고 확인		설계도면
3. 단지배치도에 의한 배치 확인		설계도면
4. 인동거리, 대지 및 도로 경계선과의 이격거리		설계도면
5. 전체 단지의 종ㆍ횡단 칫수 확인		설계도면
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 01 - 2		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	기초공사 (버림콘크리트)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
- 타 설 전 -
1. 내림기초 준비상태
2. 바닥면 다지기, 평활도
3. 집수정 설치 준비
- 타 설 후 -
1. 두께 적정
2. 타설 누락, 크랙여부
3. 집수정, 내림기초부 상태
시공자 점검일자	년 월 일		점 검 직 원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 01 - 3		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	기초공사 (먹메김 공사)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 기준먹 검사(전체길이종, 횡적합여부)
2. 각부재위치 및 중심먹 적절 배치(배치각)여부
3. 각 부재의 안목치수
4. 개구부 위치 및 크기
5. 옹벽두께 적합여부
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 01 - 4		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	기초공사 (기초철근배근)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 시험성적서 제출여부
2. 철근수량 및 배근간격, 규격, 유효높이여부
3. 정착과 이음의 위치 및 길이확보 유무
4. 소요 피복두께 유지상태
5. 철근결속 개소 시공상태
6. 스페이셔 고임상태 유효 높이(받침근)간격
7. 보강철근의 개소, 규격, 간격상태
8. 이물질 제거 여부
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 02 - 1		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	철근콘크리트 (먹메김 공사)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 옹벽 두께 및 위치 확인		설계도면
2. 창호 및 개구부 위치 확인		설계도면
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 02 - 3		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	철근콘크리트 (벽체철근배근)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 철근수량 및 배근 간격 확보여부
2. 정착과 이음의 위치 및 길이확보유무		압축 : 250 인장 : 400
3. 소요 피복두께 유지상태		4cm
4. 철근결속 개소 시공상태		#21철선
5. 스페이셔 고압상태
6. 보강철근의 개소, 규격, 간격상태
7. 이물질 제거 여부
8. “C" BAR, "U" BAR 시공 상태		수평 철근 간격
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 02 - 2		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	철근콘크리트 (기둥철근배근)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 철근수량 및 배근 간격 확보여부
2. 정착과 이음의 위치 및 길이확보유무		압축 : 250 인장 : 400
3. 소요 피복두께 유지상태		4cm
4. 철근결속 개소 시공상태		#21철선
5. 스페이셔 고압상태
6. 보강철근의 개소, 규격, 간격상태
7. 이물질 제거 여부
8. “C" BAR, "U" BAR 시공 상태		수평 철근 간격
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 02 - 4		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	철근콘크리트 (거푸집 공사)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 부재별 치수 및 규격 상태		허용오차 +15MM - 5MM
2. 소요치수 유지상태
3. TIE PIN 고정		옹벽하단 300MM 옹벽상단 600MM
4. EURO FORM 꺾임 수평유지 강관 파이프		수평 @ 600 수직 @1200
5. 개구부 하부 AIR POCKET 설치
6. 멍에, 장선 등의 간격 및 견고한 상태		멍에 : @ 900 장선 : @ 450
7. 동바리 설치간격, 수직 및 FILLER 처리상태		@900
8. 옹벽 청소용 소제구 실시상태		옹벽 단부 하부
9. 박리제 칠 및 청소 상태
10. 기둥, 벽체의 연직성		H≤5M = ±10MM H≤15M = ±20MM H>15M = ±30MM
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 02 - 5		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	철근콘크리트 (슬래브철근배근)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 철근수량 및 배근 간격 확보여부
2. 정착과 이음의 위치 및 길이확보유무		압축 : 250 인장 : 400
3. 소요 피복두께 유지상태		옥내 3cm 옥외 4cm
4. 철근결속 개소 시공상태		#21 철선
5. 스페이셔 고임상태
6. 보강철근의 개소, 규격, 간격상태
7. 이물질 제거 여부
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 03 - 1		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	조적ㆍ보온재공사 (조적먹메김)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 벽체 두께 및 위치 확인		설계도면
2. 창호 및 개구부 위치 확인		설계도면
3. 설비 박스 위치 확인		설계도면
4. 창문틀 설치 위치 및 폭 적정 상태		설계도면
5. 앙카 및 긴결 철물 시공 상태
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 03 - 2		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	조적ㆍ보온재공사 (보온 단열재공사)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 보온재 이음부위 틈새 발생 여부
2. 판상단열재 탈락, 훼손 여부
3. 분사식 내화 단열재 부착면 탈락 및 두께 미달 여부
4. 재료의 종류, 규격 적정 여부
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 03 - 3		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	조적ㆍ보온재공사 (시멘트벽돌공사)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 벽체 위치 확인
2. 벽돌 K.S표준 규격 적정 여부		형태,강도,함수율
3. 창문틀 설치 위치 및 폭 적정 상태
4. 보강철선 시공여부 (매립 철물 위치 여부)		상하200mm 간격500mm
5. 세로 줄눈 몰탈 충진 상태
6. 타 재료와 접합부위 균열 방지대책 여부
7. 창 인방 설치 상태		좌우20cm이상 물림
8. 창문틀 주위 몰탈 충진 상태
9. 1일 쌓기 높이 준수 여부		1.2M~1.5M
10. 수직, 수평 허용 여부		3M당±6MM
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 03 - 4		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	조적ㆍ보온재공사 (치장벽돌공사)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 벽체 위치 확인
2. 벽돌 K.S표준 규격 적정 여부		형태,강도,함수율
3. 창문틀 설치 위치 및 폭 적정 상태
4. 보강철선 시공여부 (매립 철물 위치 여부)		상하200mm 간격500mm
5. 세로 줄눈 몰탈 충진 상태
6. 타 재료와 접합부위 균열 방지대책 여부
7. 창 인방 설치 상태		좌우20cm이상 물림
8. 창문틀 주위 몰탈 충진 상태
9. 1일 쌓기 높이 준수 여부		1.2M~1.5M
10. 수직, 수평 허용 여부		3M당±6MM
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 04 - 1		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	미장공사 (내ㆍ외벽 미장공사)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 미장 바름횟수 적정 여부
2. 미장면의 균열 및 들뜸부위 발생 여부
3. 개구부 미장 균열방지 조치 여부		메탈라스보강
4. 코너 및 모서리의 선의 상태
5. 이질재료 부위 신축 줄눈 시공 여부		10㎜
6. 배합 및 바름 두께 적정성 여부
7. 수직 수평면의 평활성 여부
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 04 - 2		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	미장공사 (방바닥 미장공사)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 바닥면의 평활성
2. 균열 및 들뜸 여부
3. 바닥 구배 적정 여부
4. 미장 마감면의 표시 여부
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 04 - 3		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	미장공사 (인조석 갈기)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 바닥 구배 여부
2. 줄눈, 논슬립 면의 평활도 상태
3. 종석 배합 및 시공 상태
4. 갈기 후 종석의 노출도
5. 줄눈대 설치 간격 및 구배 상태
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 05 - 1		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	방수공사 (액체방수 바탕정리)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 바탕면 건조 및 청소 상태
2. 균열 발생부위 및 죠인트 부위 처리 상태
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 05 - 3		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	방수공사 (액체방수1차,2차)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 전면 모체 침투의 균일성
2. 방수의 한계선 유지 여부
3. 매설철물, 배관주위, 드레인 주위 시공상태
4. 구석, 모서리 방수 공정 1회 추가
5. 방수턱의 처리 상태
6. 방수용액, 방수몰탈 배합비 적정 여부
7. 바름두께 및 횟수 준수 여부
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 05 - 3		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	방수공사 (액체방수 담수시험)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 화장실 누수 여부		*5cm 높이 이상 담수 *24시간 이상
2. 복도 누수 여부
3. 발코니 누수 여부
4. 기타 주위 누수 여부
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 05 - 4		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	방수공사 (시트방수 바탕정리)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 코아 및 모서리 부위 바탕 처리
2. 바탕면 청소 상태
3. 바탕면 물구배
4. 바탕면 건조도 및 평활도
5. 균열방생부위, 죠인트 부위 처리 상태
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 05 - 5		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	방수공사 (시트방수 시공상태)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 겹침폭 및 치켜올림 상태		100mm이상
2. 매설물 주위 처리 상태
3. 방수 한계선 유지 여부
4. 방수턱 처리 상태
5. 끝선 마감 상태
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 05 - 6		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	방수공사 (시트방수 담수시험)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 드레인 주위 누수 여부
2. 기타 개구부 주위 누수 여부
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 06 - 1		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	창호공사 (목재문틀 시공상태)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 부재 가공 및 조립 상태
2. 부재 보관 상태
3. 함수율 시험 여부		15%±3%
4. 문틀 폭과 높이의 허용 오차 여부		2.0㎜이내
5. 문틀 보양 및 방부제 도포 여부
6. 문틀 주위 몰탈 충진
7. 문틀 주위 코킹 상태
8. 수직, 수평 유지 상태		2.0㎜이내
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 06 - 2		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	창호공사 (AL, PL창틀 시공상태)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 창틀 이음 틈새 우수 침투 방지 처리 여부
2. 빗물 처리 구멍의 적정성
3. 금속창틀의 안치수의 폭과 높이 허용오차
4. 창틀 주위 몰탈 충진
5. 창틀 주위 코킹 상태
6. AL샷시 창틀 연귀부 Sealing처리 여부
7. 수직, 수평 유지 상태
8. PL창틀 고정철물 시공 상태		2.0㎜이내
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 06 - 3		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	창호공사 (방화문틀 시공 상태)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 문틀의 방청도장 상태
2. 문틀의 긴결철물 시공 상태
3. 문틀의 파손 및 손상여부
4.개구부 위치 및 크기
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 06 - 4		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	창호공사 (목재문짝 시공상태)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 문짝의 개폐 상태 (소음 및 이탈)
2. 창호철물의 위치 및 수량
3. 정첩의 기능 상태
4. 문짝의 파손 및 손상 여부
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 06 - 5		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	창호공사 (AL, PL창짝 시공상태)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 창짝의 개폐 상태 (소음 및 이탈)
2. 부속철물, 품질, 규격, 작동 상태
3. 방충망 개폐 여부
4. 창짝의 파손 및 손상 여부
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 06 - 6		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	창호공사 (방화문짝 시공상태)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 문짝의 개폐 여부
2. 문짝의 도장 및 보양 상태
3. 우유투입구,손잡이,도어 체크 등의 부착물의 부착 상태
4. 힌지 및 정첩의 기능 상태
5. 문짝의 파손 및 손상 여부
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 07 - 1		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	마감공사 (목공사 및 천정석고보드)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 목재 보관 상태
2. 반자틀 시공 상태
3. 천정 치장재 수평 및 이음 부분 상태
4. 커텐박스 시공 상태
5. 석고보드 이음매 코어의 처리 상태
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 07 - 2		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	마감ㆍ수장공사 (벽 석고보드 시공)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 재료의 보관 상태
2. 석고보드 이음매 코어의 처리 상태
3. 고정 상태
4. 비닐벽, 타일 바탕면 평활도
5. 석고보드 붙임본드 시공 상태
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 08 - 1		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	유리공사(각종유리)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 유리끼우는 부분의 청소상태 적정여부		시방서
2. 유리치수 미달로 틈발생여부		〃
3. 유리 설치 후 보호상태 적정여부		〃
4. 코킹 및 각종 PUTTY류의 파손, 누락 유무 및 선형상태		〃
5. 유리면의 변형, 얼룩, 기포등의 결함여부		〃
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 09 - 1		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	타일공사(각동 및 부대시설)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 타일 재료선정의 적정성 여부		시방서
2. 타일 붙인 후 청소상태		3～4시간이내〃
3. 실측 치수에 의한 타일 나누기 여부
4. 타일붙인면의 수직, 수평 정밀도 여부		2㎜/3M이내
5. 바닥시공시 바탕모르터 시공구배 여부
6. 붙임 후 보양, 양생상태여부
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 10 - 1		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	석공사(각동 및 부대시설)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 사용자재 적합성여부		KSF2530
2. 기준점 설정검토여부		시방서
3. 바탕 (본체와골조) 정리상태		〃
4. 줄눈 크기의 적정여부		줄눈크기 2～3㎜
5. 줄눈 배합비의 적정여부		1:3
6. 보양상태 적정여부		시방서
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 11 - 1		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	도장공사(각동 및 부대시설)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 창호의 쫄대, 문선대등의 틈새 처리상태		시방서
2. 바탕면 처리상태 - 콘크리트 바탕면 건조 상태 - 목부 연마지 닦기상태 - 철부의 방청도장 상태		〃
3. 도장면 마감상태(얼룩, 색상차이, 부풀음등)		〃
4. 재료의 품질 적정여부		〃
5. 도장 횟수 적정여부		〃
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

양식#33:건축검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 12 - 1		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	도배공사 ( 도배 및 장판지 공사 )		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 바탕면 처리상태 (미장면 건조, 돌출부분 정리)		시방서
2. 이음새 부분 시공상태		〃
3. 초배지 시공상태		이음10M이상겹침이음
4. 무늬 및 색상 맞춤 여부		시방서
5. 시공상태 및 보양상태		〃
6. 보양상태 적정여부		시방서
7. 장판지 이음 및 겹침폭의 적정여부		겹침폭40㎜이상 굽도리폭60㎜
8. 문틀, 반자돌림, 걸레받이, 천장 부위의 접착 및 선형상태		시방서
9. 곰팡이등 이색진곳 유무		〃
10. 모서리, 코너등 들뜸, 주름짐 여부		〃
11. 기타 표면의 평활상태		〃
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

양식#33:건축검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 13 - 1		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	가구공사 ( 수납가구설치공사 )		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 재료의 적정여부		시방서
2. 시공상태 적정여부		〃
3. 청소상태 여부		〃
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

양식#33:건축검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 14 - 1		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	주방가구공사 ( 주방가구설치공사 )		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 도면 및 시방서 준수여부		시방서
2. 물버림대 상판 스테인레스 두께 적정여부		0.6㎜이상
3. 주방기구 제작조립에 사용되는 연결철물의 녹막이 처리여부		시방서
4. 주방가구 조립상태		시방서
5. 벽체와 직각 상태여부		〃
6. 문짝 개폐여부		〃
7. 피스조임 및 조립상태 견고여부		〃
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

양식#33:건축검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 15 - 1		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	잡공사 ( 표지판설치공사 )		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 호수 안내표지판(인쇄용 아클판) 사용여부		시방.도면
2. 층별 표지판 설치여부		시방.도면
3. E/V홀 호수 안내표지판 설치여부		시방.도면
4. 건축물 표찰(STS304헤어라인 마감)적정여부		시방.도면
5. 동별표식 및 마크		시방.도면
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

양식#33:건축검측체크리스트

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 15 - 2		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	잡공사 ( 무전원흡출기공사 )		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 흡출기 형태적정여부		시방.도면
2. 날개편수 적정여부		시방.도면
3. 날개두께 적정여부		시방.도면
4. 성능기준 적정여부		시방.도면
5. 동별표식 및 마크		시방.도면
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 15 - 3		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	잡공사 ( 수취함설치공사 )		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. STS304 스테인레스 제품사용 여부		시방서
2. 글씨체 적정여부
3. 우편물 반송함 설치여부		시방서
4. 폐건지함 설치여부		시방서
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식]

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 15 - 4		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	경량 철골 공사		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 반입 자재의 적정성 여부?
2. M-Bar 수평 레벨 확인 여부.
3. 행거볼트자재 확인		아연 ∅9 X 1,000mm
4. 캐링찬넬 T1.2XW38XH12 900X1200 간격 확인.
5. 점검구는 설치 하였는가?
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.

[별지 제11호서식

검 측 체 크 리 스 트

공종 CODE NO.	건축 - 11 - 18		위치 및 부위
공종( 세부공종 )	드라이비트공사(유로스타코)		공 사 량
검 사 항 목		검 사 기 준 (시방서 또는 도면 등)		검 사 결 과			조치사항
				합 격	불 합 격
1. 적정재료(KS)의 반입 상태		시방서
2. 단열재의 설치상태(단락방지)		〃
3.표준보강메쉬의이음부분70mm겹침		〃
4. 베이스코트시공시2MM두께바름유지		〃
5.줄눈평활도 및 창호주위 밀실시공여부		〃
6.마감재 시공시 샘플과 동일한문향인가?
7.접착제와 마감재의 부착강도확인 (kg.f/cm2(N/CM2))--KS규격		접착제--10.0(98.0) 마감재--5.0(49.0)
8.하부충격보강메쉬시공(GL+1.5m)
시공자 점검일자	년 월 일		점검직원			□
감리원 검측일자	년 월 일		검측감리원			□

주) ① 검사결과 상단은 시공자 점검직원이, 하단은 검측 감리원이 검사한 결과를 수치로 기록하고, 검사

기준도 검사결과와 비교 될 수 있도록 시방서 또는 도면 등에 있는 수치를 작성하며, 수치가 없는

검사항목은 시방서 또는 설계도서에 있는 내용과 검사한 내용으로 작성함.

② 매몰부분은 사진 첨부

③ 검사항목 및 검사기준은 각 공종별로 감리원과 협의하여 작성할 것.