2003년도 기술사 제69회

분야 : 건    축                          자격종목  :  건축시공

제 1 교 시

※ 다음 13문제중 10문제를 선택하여 설명하십시오. (각10점)

1. Vane Test

2. Consolidation

3. 복합기초

4. 기둥축소량

5. 간극수압계(Piezometer)

6. Flow Test

7. Pile dynamic Analysis

8. 타일분할도

9. 강판 보강공법

10. 다공질 콘크리트(Porous Concrete)

11. 정액도급(Lump-Sum Contract)

12. 건축자재의 연성(延性)

13. Scallop

제 2 교 시

※ 다음 6문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오.  (각25점)

1. 방수층의 요구성능을 기술하시오.

2. 미경화 콘크리트의 침하균열에 대하여 ① 발생시기   ② 원인   ③ 대책을 기술하시오.

3. 거푸집 공사의 안전사고를 예방하기 위한 검토사항을 거푸집 설계 및 시공단계별로 기술하시오.

4. 우기(雨期)시 지하 골조공사의 시공관리에 대하여 기술하시오.

5. 초고층 건물 Curtain Wall의 누수발생 원인 및 대책을 기술하시오.

6. 외벽 ALC Panel 설치공법의 종류와 시공방법을 기술하시오. (ALC-Autoclaved Light Weight Conc)

분야 : 건    축                               자격종목  :  건축시공

제 3 교 시

※ 다음 6문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오.  (각25점)

1. 거푸집공사의 생산성을 향상시키기 위한 방안을 기술하시오.

2. 공사완료후 시설물을 발주자에게 인도할 때에 준비사항과 제반 구비 되어야 할 사항을 기술하시오.

3. 콘크리트 타설을 부득이 이어치기로 할 경우 위치 및 시공방법등 유의사항을 기술하시오.

4. 초고층 건축물에서 Tower Crane의 설치 및 해체시 유의사항을 기술하시오.

5. 세골재의 입도가 시멘트 몰탈시공에 미치는 영향에 대하여 기술하시오.

6. 복합화공법에서 최적 System 선정 방법에 대하여 기술하시오.

제 4 교 시

※ 다음 6문제중 4문제를 선택하여 설명하십시오.  (각25점)

1. 철골제작시 부재변형을 방지하기 위한 방안을 기술하시오.

2. 콘크리트 타설시 철근의 피복두께가 과다하게 시공될 경우 발생되는 문제점을 기술하시오.

3. 초고층 건축의 공정운영 방식에 대하여 아래의 항목들에 따라서 설명하시오.

① 병행시공방식   ② 단별시공방식     ③ 연속반복방식

④ 고속궤도방식(Fast Track)

4. Business Reengineering에 의한 건설경영 혁신 방안에 대하여 기술하시오.

5. 연약지반 지하층 구체공사시 검토할 사항을 기술하시오.

6. 초고층 건물에서 유리의 열에 의한 깨짐현상의 요인과 방지대책을 기술하시오.