장애인등의 편의시설 설치계획서

건 축 물  현 황

대지위치 :

대지면적 :               주 용 도 :

건축면적 :               건 폐 율 :

연 면 적 :               용 적 률 :

설 치 내 역

구 분		법적기준		설 치 기 준 (설계계획)	적용 여부		비고
		의무	권장		여	부
매개시설	주출입구 접 근 로	O		① 보도유효폭:1.2m 확보 ② 보도등의 기울기 1/18이하 ③ 경계(질감,연석의 높이등) ④재질과 마감 ⑤ 위험요인 제거	O
	장애인 전용 주차구역	O		① 전체 주차대수의 3%이상 설치. ② 장애인전용표기 ③ 높이차이제거, 유효폭 1.2m이상 ④ 폭 3.3m 길이 5m이상	O		설치주차대수:7대 해당없음
	주출입구 높이차이제거	O		① 주출입구와 통로의 높이 2㎝이하 설치 또는 ② 리프트나 경사로 설치	O
내부시설	출 입 구 (문)	O		① 통과유효폭 0.8m이상 ② 출입구 전면유효거리 1.2m이상 ③ 출입구 바닥면 문턱, 높이차이 제거 ④ 회전문 제외 ⑤ 손잡이 바닥으로부터 0.8~0.9m사이 ⑥ 주출입구 0.3m전면 점형블럭 설치	O
	복도 및 통로		O	① 유효폭 1.2m이상 확보 ②복도내 높이차이 제거 ③ 계단, 승강기, 화장실의 0.3m 전면 점형블럭설치 ④ 손잡이 설치 ⑤ 보행 장애물 제거 ⑥안전성 확보		O
	계 단 또는 승 강 기		O	계단설치시 ① 계단 및 참의 유효폭 1.2m이상 ② 디딤판 너비 0.28m이상,챌면높이 0.18m이하 ③ 계단측면 손잡이 연속설치 (손잡이 끝나는곳 0.3m이상, 수평손잡이, 층수위치 점자표지부착, 계단코 줄눈넣기 ④ 계단 시작과 끝부분 0.3m전면 점형블럭 설치		O
				승강기설치시 ① 출입구와 가까운곳 ② 전면 1.4x1.4m이상 공간확보③ 틈은 3㎝이하 ④ 내부폭 1.6m이상, 깊이1.35m이상 확보⑤ 통과 유효폭 0.9m 이상 ⑥ 모든 스위치 바닥으로부터 0.8m이상 1.2m 이하에 설치(내부버튼 가로형 설치) ⑦ 조작반 점자표지부착 ⑧ 버턴지점앞 0.3m전면에 점형블럭설치 ⑨내부장애인용 손잡이 설치
위생시설	대 변 기		O	① 바닥면적 폭1.4m,길이1.8m이상 ②출입문 유효폭 0.8m이상 ③ 여닫이문 바깥쪽으로 개폐 ④ 좌대높이 0.4~0.45m이내 ⑤ 수평, 수직손잡이 설치 ⑥ 출입구 0.3m전면 점형블럭 설치		O
	소 변 기		O	① 바닥 부착형 ② 수평 및 수직손잡이 설치 ③ 수평손잡이 바닥으로부터 0.8~0.9m, 벽면으로부터 0.55m 내외, 좌우손잡 이 간격은0.6m 내외 ④ 수직손잡이 바닥으로 부터 1.1~1.2m이하 돌출폭은 벽으로부터 0.25m내외		O
	세 면 대		O	① 상단높이 바닥으로부터 0.85m, 하단높이 0.65m이상 ②세면대 하부는 무릎 및 휠체어 발판이 들어갈 수 있도록 한다.		O
	욕 실			①욕조의높이 0.4m이상 0.45m이하②바닥면기울기30분의1이하 ③수도꼭지,샤워기는 사용하기 쉬운 형태로 설치④비상용벨설치		O
	샤워실 탈의실			①유효바닥면적0.9mX0.9m이상②미끄러지지 않는 재질로 마감 ③샤워용 접이식의자를 바닥면으로부터 0.4m이상 0.45m이하 높이 설치		O
안내시설	경보 및 피난설비			※ 세부사항은 소방기술기준에관한규칙 참조		O
	접수대,작업대			①상단까지의 높이는 바닥면에서 0.7m이상 0.9m이하 ②바닥면으로부터 0.65m이상, 깊이 0.45m이상의 공간 확보		O
	임산부등을 위한휴게시설			① 휠체어 사용자 및 유모차가 접근가능한 위치에 설치 ②수유실로 사용할 수 있는 장소 별도 마련(기저귀교환대, 세면대 등의 설비 설치)		O

※ 설치계획서와 시행규칙 별표1과 같이 설치 하겠습니다.

상    호 :                                                          건 축 사         (인)

주    소 :