문서 번호		현 장 명	선운지구7BL EG-the1 공동주택신축공사
발신 일자	2012. 11. 07	발 신	(주)일우엔지니어링건축사사무소
수신 일자	2012. 11. 09	수 신	건호건축사사무소
완료요청일		공 종	건 축
제 목	설계도서 변경 및 검토 요청
지구단위검토내용의 설치계획 확인(건폐율, 용적률이 설계개요와 다름) 단지배치도에서 106동 지반레벨 확인 인동간격 배치도에서 인동거리등 확인 지상, 지하교통체계도의 주차대수 확인(지하주차장 도면상 주차대수는 266대 범례는 263대임) 부대시설물 배치도에서 재활용창고(7m×7m 경량철골조) 상세도면 필요/2BL, 5BL동일 단열성능관계내역표4 (EG건설은 로이유리를 사용하지 않고 THK22mm 복층유리를 사용함/2BL, 5BL동일 A형 단위세대평면도 계단실 출입문 위치변경 및 점자블럭 확인 B형 단위세대평면도 계단실 출입문 위치변경 및 PD, PS 확인(글씨가 겹쳐있음) 각동 1층 평면도의 계단실 출입문 개폐방향을 피난 방향으로 변경 각동 지붕평면도 및 각동 입면도는 2BL, 5BL 조감도를 참조하여 변경 103동 지하증부터 지상 3층까지 부분 종횡단면도 작성 각동 주출입구 단면도 작성/2BL, 5BL동일 기계실, 물탱크실,전기실 부분 단면도 작서(물탱크실 부분단면조 작성시 패드 높이 확인/2BL, 5BL동일) 101동 근린생활시설방향 부분단면 상세도 필요(근린생활시설 주차장부분) 지상 경사로부분 단면도 작성/2BL, 5BL동일
첨부자료	AA-007 단지배치도 / 11, 14, 15관련
	5BL 조감도
상기와 같이 협조 부탁드리오니 바쁘시더라도 업무에 차질이 없도록 협조 바랍니다.
(주)일우엔지니어링건축사사무소 과장 정 금 석 (인)

업  무  협  조  전